Таблица применимости БК Штат МК-1plus на автомобилях LADA,Renault,Nissan / архитектура Т4 ?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | Годы производства | Двигатель | Совместимость  «+» полная  «+/- исключениями  - не совместим  н нет данных | Примечание |
| Lada Largus | До 2015 | 1.6 л Рено K7M 84 л.с. /124Нм | - |  |
| До 2017 | 1.6 л Рено H4M 110 л.с./150 Нм | - |  |
| 2015.. | 1.6 л ВАЗ 11189 87 л.с./140 Нм | +/- уровень топлива нужно тестировать | С прошивкой Х3\_012 |
| 2017.. | 1.6 л ВАЗ 21129 106 л.с./148 Нм | +/- уровень топлива нужно тестировать | С прошивкой Х3\_012 |
| 2019.. | 1.6 л ВАЗ 21129 CNG (c ГБО) двухтопливный двигатель | +/- уровень топлива нужно тестировать | С прошивкой Х3\_012 |
| Lada Largus Fl | 2020.. | 1.6 л ВАЗ 11189 87 л.с./140 Нм | + |  |
| 2020.. | 1.6 л ВАЗ 21129 106 л.с./148 Нм | + |  |
| Lada Vesta | 2015… | ВАЗ 21129 - 106 л.с./148 Нм | + |  |
| 2015.. | ВАЗ 21179 - 122 л.с./ 170 Нм | + |  |
| 2019.. | РЕНО-НИССАН  Н4МК - 113 л.с./152 Нм | +/- | Нужно тестировать «тропик». |
| Lada X-Ray |  | 1.6 л ВАЗ 21129 106 л.с./148 Нм | + |  |
|  | 1.6 л Рено H4M 110 л.с./150 Нм | +/- | Нужно тестировать «тропик». |
|  | 1.8 л ВАЗ 21179 122 л.с./170 Нм | + |  |
| Nissan Terrano | До 2016 | 1.6 л Рено K4M 102 л.с /145 Нм | Н.д. | Передний привод |
| 2016.. | 1.6 л Рено H4M 114 л.с | Н.д. | Полный привод |
| До 2016 | 2.0 Рено F4R 135 л.с | Н.д. | Передний привод |
| 2016.. | 2.0 Рено F4R 143 л.с / 195 Нм | Н.д. | Полный привод |
| Nissan Almera | 2013..2019 | 1.6 л Рено K4M 102 л.с/ 145 Нм | +/- |  |
| Renault Duster | До 2015 | 1.6 л Рено K4M 102 л.с/ 145 Нм | +/- |  |
| 2015.. | 1.6 л Рено H4M 114 л.с/156Нм | +/- |  |
|  | 2.0 Рено F4R 143 л.с /195 Нм | +/- |  |
|  | 1.5 8v K9K - 149 л.с. / 250 Нм | +/- | дизель |
| Logan 2 |  | 1.6 л Рено K7M 82 л.с./134Нм | +/- |  |
|  |  | 1.6 л Рено K4M 102 л.с/ 145 Нм | +/- |  |
|  |  | 1.6 л Рено H4M 113 л.с./152 Нм | +/- |  |
| Sandero |  | 1.4 л Рено K7J 75 л.с./112Нм | +/- |  |
|  |  | 1.6 л Рено K7M 84 л.с./124Нм | +/- |  |
|  |  | 1.6 л Рено K4M 102 л.с/ 145 Нм | +/- |  |
| Renault Captur |  | 1.6 л Рено H4M 114 л.с./156 Нм | +/- |  |
|  |  | 2.0 Рено F4R 143 л.с /195 Нм | +/- |  |
|  |  | 1.3 Рено H5Ht 149 л.с /250 Нм | +/- | турбоагрегат |
| Renault Arcana |  | 1.6 л Рено H4M 114 л.с./156 Нм | +/- |  |
|  |  | 1.3 Рено H5Ht 149 л.с /250 Нм | +/- | турбоагрегат |
| Lada Granta |  | все двигатели | + | С прошивкой Х3\_012 |
| Lada Granta FL |  | все двигатели | + | С прошивкой Х3\_012 |
| Lada 4x4 FL | c 2020 | 1.7 и 1.8 ВАЗ | + | С прошивкой Х3\_012 |
| Lada Kalina II |  | все двигатели | + | С прошивкой Х3\_012 |